四川云仓智能仓储承接的成都温江某医药公司重型横梁货架项目，公司主营中成药、化药、医疗器械、医药包材仓储配送，仓库分常温成品库区、原料 / 器械重载库区，需满足 GSP 药品经营规范、成都本地抗震标准、西南潮湿环境防腐要求。该项目采用重型横梁货架，空间利用率提升 75%，医药专属合规，适配西南气候，本地交付无忧。

一、货架核心技术参数

1、材质与工艺

主材：国标 Q235B 冷轧型钢，立柱 100×70×2.5mm 闭口型材，横梁 140×50×2.0mm 抱焊 P 型梁，安全系数 1.5 倍；

表面处理：医药级静电环氧喷塑，涂层 60–80μm，哑光蓝 / 橙配色，耐消毒液擦拭、不易积灰，无重金属析出，符合药品接触安全标准；潮湿区域可选局部热镀锌升级；

连接结构：7 扣式挂钩 + 防脱安全销，层距 50mm 自由调节，全组装无现场焊接，方便后期库区改造调整分区。

2、尺寸与承载设计

货格进深：1000mm（适配 1200×1000 托盘）；

货架总长：按库区规划每组 2700mm，双托盘并列存放；

层数布局：地面 + 4 层存储层，总高 6.6m，顶部预留 1.2m 消防通风空间；

单层额定均布承载：1500kg / 层，单托极限荷载 1200kg，横梁挠度≤L/200（国标限值）；

主通道：3.6m（适配 3 吨平衡重叉车转弯），副通道 2.4m，货架间距预留药品分拣操作位。

3、GSP 合规配套配件

安全防护：全排立柱加装橙色铸铁护脚、通道两端防撞护栏、背部交叉拉杆抗震加固（满足 GB50011 抗震规范）；
洁净配套：横梁加装防滑挡条、可选镀锌钢层板（存放零散药箱），边角圆弧钝化，无尖锐棱角破损药品外包装；

管理标识：货架立柱预留卡槽，粘贴货位卡、温区标签、药品类别分区牌，实现一物一码批次追溯；

消防适配：货架组间预留 300mm 消防间隙，顶部不遮挡烟感、喷淋头，不占用消防疏散通道。

二、库区布局分区方案

成品药品区（轻载横梁位） 单层承载 800–1000kg，存放整箱成品药、口服液、针剂托盘，高频出入库，叉车快速存取；

原料 / 医疗器械重载区（本次核心货架） 单层 1500kg 重型横梁货架，存储中药原料、大型检验设备、医用耗材整托；

阴凉库独立货架段 同规格货架，喷塑升级防潮配方，搭配温湿度监测点位，与常温区物理隔断；

分拣缓冲区 货架端头预留 1.8m 暂存位，搭配流利式拣选货架配套，整托拆零联动作业。

三、项目合规标准清单

结构国标：GB/T25800 仓储货架通用条件、GB50017 钢结构设计、GB50011 抗震设计；

行业规范：SB/T11036 医药物流设备标准、GSP 药品经营质量管理规范；

验收要求：提供货架力学承载力计算书、材质检测报告、防腐涂层检测报告；

本地适配：成都温江厂区地坪沉降补偿垫块，安装垂直度偏差≤1.5mm/m，优于国标 3mm/m 限值。

四、项目实施周期与本地化服务

前期：24 小时温江厂区上门勘测、出三维布局方案、承重核算；

生产：10 天本地工厂下料、焊接、喷塑、预组装检验；

安装：7 天现场模块化拼装，同步安装防撞、标识配件，不影响企业正常仓储运营；

售后：1 年整机质保，四川境内 24 小时维修响应，每年免费上门紧固安全销、检测横梁变形、清洁防腐层。

五、项目落地优势总结

医药专属合规：洁净防腐结构，适配药品温区分区、批次追溯，一次性通过 GSP 现场核查；

空间利用率提升 75%：4 层立体存储，对比平地堆放新增近 3 倍货位，节约温江厂房租赁成本；

适配西南气候：加厚喷塑防潮防锈，解决温江雨季高湿钢材锈蚀隐患；

本地交付无忧：成都生产基地，运输距离短、安装团队常驻温江，售后响应快；

灵活可拓展：层距自由调节，后期新增冷链、器械库区可直接加层、加长货架组，无需整体拆除改造。
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