四川云仓智能仓储承接的成都武侯某医药公司仓库货架项目，核心需求：整件药品立体存储、符合药监 GSP 验收、叉车作业安全，该项目采用重型横梁货架系统，仓储空间利用率大幅提升，药品管理规范化，实现先进先出，减少过期损耗。
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1、主体材质

立柱、横梁全部采用国标 Q235B 冷轧型钢，表面环氧静电粉末喷涂，灰白色哑光面层；表面光滑无焊缝死角，可酒精、消毒液擦拭消杀，无掉粉、无锈蚀，不污染药品。

2、承重规格

横梁层载重：2000kg / 层，适配医药标准重载托盘；

立柱规格：90×70×2.0mm 加厚立柱，抗震加固结构，适配成都地区抗震标准；

横梁：P 型抱焊横梁 140×50mm，双横梁组合，承重稳定不易变形。

二、GSP 合规专项设计

1、离地规范 货架底层加装 150mm 加高底座，药品托盘离地≥15cm，远超 GSP 要求的最低 10cm，防潮、防虫、避免地面污渍污染药品。

2、离墙 / 吊顶间距 货架立柱距离墙体≥35cm，顶部距离喷淋、吊顶≥30cm，保证冷气流通、消防喷淋无遮挡，温湿度均匀无死角。

3、垛间隔离 相邻货位托盘预留 6cm 间隙，不同批号、不同品类药品物理分隔，便于批号管理、先进先出核查。

4、卫生设计 无尖锐毛刺、无积灰凹槽，整体组装式无现场焊接，无焊渣污染；光滑喷塑层，日常消杀清洁无残留。

5、色标管理配套 货架立柱预留标识卡槽，可安装黄（待验）、绿（合格）、红（不合格）三色分区标牌，分区存放不混放。

三、安全配套配件

立柱防撞护脚：全部立柱加装加厚橡胶 + 钢板护脚，防止叉车撞击货架倾斜、破损药品；

通道防撞护栏：主通道两侧加装防护栏杆，划分叉车作业区与人行巡检通道；

层挡杆 / 防坠杆：每层横梁加装挡货杆，防止托盘滑落、药品倾倒；

货位标识牌：金属防水条码牌，一物一码，对接 WMS 医药仓储系统，实现药品全程追溯；

防滑垫板：底层配套医药防潮塑料垫板，双重防潮防护。

四、本地项目实施优势

本地生产：四川本地货架工厂，钢材现货，生产周期 7–12 天；

园区施工适配：熟悉武侯物流园区物业管理规定，可错峰夜间安装，不耽误企业日常发货；单项目安装 3–6 天完工；

验收资料全套提供：货架材质质检报告、承重载荷检测报告、布局施工图，配合企业完成 GSP 换证、药监飞行检查；

售后保障：整机 1 年质保，成都 24 小时上门维修、配件更换，本地仓库常备配件；

灵活方案调整：可根据仓库实际长宽、消防点位现场调整货架排数、层高、通道宽度；

五、完整项目实施流程

上门勘测：武侯仓库实地测量层高、长宽、消防点位、叉车转弯空间；

方案输出：平面布局图、货架三维效果图、GSP 合规说明、明细报价单；

合同确认：明确生产、运输、安装、配件、售后全部费用，无隐形收费；

工厂生产、专车配送至武侯园区仓库；

现场组装、承重调试、安全配件安装；

整体验收：承重测试、布局复核，交付全套验收资料，配合药监核查。
