四川云仓智能仓储承接的成都新都区某门窗厂仓储货架项目，现有平面堆放+简易货架模式，存在四大痛点：物料杂乱易磕碰、型材变形、成品损坏；空间利用率不足30%，需租临时仓库；作业低效、物料易破损；库存难管控、盘点误差大。特定制重型横梁式货架，实现仓储规范、高效、安全升级。

一、核心目标
[bookmark: _GoBack]
实现物料分类规范存储，避免型材变形、成品破损；空间利用率≥70%，新增货位≥1500个，取消临时仓库；存取效率提升≥50%，物料破损率≤0.1%；货架安全稳定、可模块化扩展。

二、分区设计

按物料类型分区：重型型材区（40%）、成品门窗区（35%）、五金配件区（15%）、预留区（10%），实现品类精准管理，避免物料磕碰、型材变形。

三、材质工艺与关键细节

材质选用Q235B冷轧钢，立柱2.5mm、横梁2.0mm、层板1.5mm，静电喷塑（工业灰），防锈耐腐，适配车间仓储环境，寿命≥15年。主通道3.5m、副通道1.8m，配备防倾倒、防坠落、防撞装置；货位贴唯一标识，货架与墙面预留通风检修间距，可灵活调层、模块化扩展。


四、项目成效

1、存储规范：实现物料分类存放，杜绝型材变形、成品破损；
2、空间提升：利用率从30%升至75%，新增货位1600个，年省租金22万元；
3、效率优化：存取分拣效率提升55%，订单响应时间从20分钟/单缩至8分钟/单，日处理订单量大幅提升；
4、安全可控：物料破损率降至0.1%以下，库存盘点精准，降低作业强度；
5. 长期适配：模块化设计，可满足未来产能扩张需求。

