
四川云仓智能仓储承接的成都新都区某摩托车装备公司钢平台货架项目，现有痛点：货物混堆地面，大小重量差异极大，人工找货耗时久，出库效率低；项目采用钢平台，仓储容量直接翻倍，分拣、仓储、打包同仓完成，订单拣货效率提升 65%，日均出库订单量提升。

一、结构核心参数


1、主体型材标准 

（1）立柱：160×80×3.0mm 矩形方管，底部标配橡胶防撞护脚，防叉车撞击；

（2）主梁：300H 型钢，单跨最大 6m，大跨度无中间立柱，方便大件摩托周转箱通行；

（3）次梁：C160 型钢加密排布，均匀分散楼面荷载；

（4）楼面板：4mm 防滑花纹钢板，防滑防小件掉落，整体平整度误差＜2cm；

2、防腐工艺（适配新都潮湿气候） 全自动静电喷塑，环氧底漆 + 聚酯面漆，耐潮湿防锈，5 年不掉漆；金属重货区可选加厚热浸镀锌升级。

二、配套安全与作业系统

1、人行楼梯：2 组 1.2m 宽标准钢结构楼梯，踏步防滑，主通道两端各 1 部，满足消防双通道要求；

2、安全防护：全周 1.1m 高黄色安全护栏，底部 15cm 高挡脚板，杜绝头盔、零件坠落底层；立柱转角全包防撞护角。

3、作业通道标准 

（1）主叉车通道：3m 宽，适配 2 吨电动地牛；

（2）二层人行主通道：1.5m，分拣推车双向通行；

（3） 货位副通道：1m，单人拣选周转；

（4）预留配套：1.2m×1.2m 货物升降检修口、消防喷淋管线预留位、二层照明布线孔位，符合新都园区厂房消防验收标准。

三、项目落地效果

1、仓储容量直接翻倍，新增约 1400㎡分拣存储面积，无需额外租赁仓库；

2、轻重货品分区管理，金属配件底层防潮存放，头盔服饰上楼，雨季货物损耗降低 90%；

3、分拣、仓储、打包同仓完成，订单拣货效率提升 65%，日均出库订单量提升；

4、全螺栓模块化结构，后期企业扩产、搬迁可完整拆解二次复用，降低改造采购成本；

5、 合规通过新都工业园区厂房消防、安全检查，无整改返工风险。
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