四川云仓智能仓储承接的德阳包装生产企业仓库扩建项目，该企业主营纸箱、彩盒、包装耗材；仓库层高 7.2m，原有单层库房堆放原纸、纸板、成品彩盒、辅料，物料混堆，通道狭窄，库容不足；厂房不具备土建加建条件，需要利用垂直空间扩容，实现下层生产 / 分拣，上层存放包材成品，兼顾消防合规、本地快速安装，适配德阳地区抗震要求。该项目采用搭建钢平台货架方案，库容提升约 90%，模块化全螺栓结构，后期扩产搬迁可以拆解重组，资产保值；车间现场整洁，拣货盘点效率提升。
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一、功能分区布局

1、下层区域（地面层）

纸板下料、打包作业区：预留叉车主通道 3.2m，满足托盘、原纸周转叉车通行；
原纸托盘存放区：配套少量重型横梁货架，存放大卷原纸（重货放地面，不上钢平台）；
物料出入口、卸货周转区；设置平台楼梯入口。

2、上层钢平台

成品彩盒、纸箱存储区：人工拣货，摆放周转框、栈板存放包装成品；
辅料库区：油墨、刀模、打包带、垫片等包装辅料分区存放；
拣货通道：主通道 1.2m，次通道 1.0m；平台周边 1.1m 高安全防护护栏，货物出入口配置安全翻转防护门；
配套：2 套钢制安全楼梯；预留货梯安装接口，可选配垂直物料提升机完成货物上下转运。

二、项目实施周期

上门勘测（德阳厂区）：1‑2 个工作日，实地测量、确认地面承载、管线位置。
CAD 方案 + 图纸输出：3‑4 天，输出平面布局、结构图纸。

工厂预制生产：8‑10 天（四川本地工厂生产）。

现场安装：3‑5 天，模块化拼装，不影响工厂正常生产整体项目周期约 15‑20 个工作日，川内厂家德阳本地售后 24 小时响应。

三、项目达成效果

1、库容提升约 90%，无需租新厂房，节约仓储租金投入；

2、重货原纸放底层，成品、辅料上楼，生产作业与仓储分离，车间现场整洁，拣货盘点效率提升；

3、模块化全螺栓结构，后期扩产搬迁可以拆解重组，构件重复利用，资产保值；
4、适配包装厂纸质物料存储的消防、安全要求，满足德阳地区工业厂房安评检查。



