
四川云仓智能仓储承接的四川乐山某供应链公司不锈钢货架整体项目，仓库现在：存在高湿度、清洗频繁、酸碱清洁剂、2–8℃冷藏库区，普通喷塑碳钢货架 1–2 年大面积锈蚀，存在货物污染、承重下降、不符合食品 / 中药材存储卫生规范问题，项目采用食品级不锈钢，防锈耐酸碱，可高压冲洗无涂层脱落；模块化组装，层高 50mm可调，适配多规格周转箱 / 纸箱；满足食品流通、中药材仓储卫生查验标准。

一、材质选型标准

常温分拣 / 干货区：304 食品级不锈钢；

立柱：38×38mm 实厚 1.2mm 304 方管；

横梁：38×25mm 实厚 1.0mm 304 矩形管；

层板：1.2mm 拉丝 304 平板，底部 U 型加强筋；

性能：抵御乐山潮湿水汽、日常酒精消毒，中性盐雾 240h 无锈点；

单层承重：200kg，整架四层总载 800kg。

2、冷藏库 + 消杀清洗间：316L 不锈钢

库区长期高湿、含盐分、有机酸（腌制品、中药材浸液），316L 钼元素强化耐
酸碱、耐盐雾，低温环境结构稳定无热胀松动。

层板加厚 1.5mm，焊缝满焊抛光无卫生死角连接件全部不锈钢螺栓，无碳钢配件腐蚀污染货物。

二、结构优势

全组装卡扣式，无现场焊接，拆装迁移不损伤仓库地面；

层距 50mm 无级调节，适配周转箱、塑料筐、纸箱多种货型；

底部可调不锈钢脚杯，适配仓库轻微地坪落差，防滑静音；

4、表面拉丝哑光，无反光、无积灰死角，清水 + 消毒液直接冲洗。

三、项目核心适配行业优势

1、地域环境适配 乐山临江空气湿度大，生鲜、调味品、中药材仓储水汽重，不锈钢彻底解决碳钢货架生锈、锈渣污染食品的合规风险，延长使用寿命 3–5 倍。

2、行业合规保障 满足食品经营仓储、中药材流通卫生检查，无油漆涂层脱落隐患，无需每年翻新喷涂，降低长期运维成本。

3、本地交付服务 依托乐山沙湾不锈钢产业集群（四川宏旺不锈钢原材料基地）+ 川内货架工厂，板材采购、加工、本地物流、上门安装一站式，交付周期 12–18 天，售后快速上门维保。

空间利用率提升 模块化多层结构充分利用仓库垂直高度，对比传统地面堆货库容提升 60%，支持先进先出管理，适配供应链快周转分拨需求。

四、施工与售后标准

生产工艺：管材激光切割、氩弧满焊、焊缝镜面抛光，无毛刺划伤货物；

验收标准：每批次附带不锈钢材质检测报告、盐雾测试报告；

质保：整体货架 1 年质保，不锈钢配件终身成本价更换；

配套增值：免费仓库布局勘测、货架使用维护培训、后期库区扩容改尺服务。
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