[bookmark: _GoBack]四川云仓智能仓储承接的绵阳某食品厂库房货架项目，该项目采用重型配工字跨梁货架，需求：食品原料、成品整箱 / 整托存放，该方案兼顾重载、防潮防尘、货物批次管理、叉车高效作业，同时适配食品行业洁净、合规存储要求。

一、项目设计亮点

1、工字跨梁强承重：力学结构优化，受力均匀，长期重载不下弯，适配粮油、干货、整箱成品等重物存储。

2、洁净防潮适配食品行业：表面光滑无死角，方便日常清扫；防腐防潮工艺，应对库房潮湿环境，保护食品货品。

3、灵活适配多品类：层高自由调节，可存放原料包、成品箱、礼盒、周转筐等不同形态货品，分区管理清晰。

4、作业效率高：全开式货位设计，叉车无障碍进出，实现快速存取、先进先出，匹配食品周转快的特点。

5、空间高效利用：向上拓展仓储空间，相比平地堆放，库容提升 1.8 倍以上，有效节约库房面积。

二、项目实际效益

存储规范：货物分层分区域摆放，杜绝混放、挤压，食品品相完好，降低货损。

管理升级：货品按批次、品类划分，盘点、出入库效率大幅提升，溯源管理便捷。

安全合规：整体结构稳固，防护配件齐全，满足食品工厂消防、安全生产相关要求。

成本节约：提升库房利用率，无需额外扩建场地，长期降低仓储运营成本。

